Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
portée distale
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Pour un radar à visée latérale, distance-temps au sol qui correspond à la direction de visée dont l'angle avec la verticale du capteur actif est maximal.
Note : La largeur de fauchée est égale à la différence entre les portées distale et proximale.
Voir aussi : distance proximale au sol, largeur de fauchée, portée proximale
Équivalent étranger : far range