Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
sodar, n.m.
Domaine : ACOUSTIQUE-SCIENCES DE LA TERRE/Géophysique
Définition : Sondeur atmosphérique à impulsions acoustiques, utilisé pour effectuer des télésondages.
Note : 
1. Le terme « sodar » est l'acronyme anglais de l'expression sound detection and ranging, traduisible en français par « détection et télémétrie par le son ». 
2. L'utilisation d'un tel capteur nécessite une atmosphère de densité suffisante pour assurer la propagation et la rétrodiffusion d'ondes acoustiques.
Équivalent étranger : sodar, sound detection and ranging