Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
tache élémentaire

Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Élément de surface de la scène se trouvant dans le champ de visée instantané ou élémentaire du capteur.
Voir aussi : maille d'échantillonnage, pas d'échantillonnage, pixel mixte, radiomètre imageur, scène, volume élémentaire
Équivalent étranger : groundel, ground element, ground patch area