Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 18/04/2001
ergol cryotechnique
Domaine : SPATIOLOGIE/Propulsion-Moyens de lancement
Définition : Ergol que l'on produit, stocke et utilise à des températures inférieures à 120 kelvins.
Note : 
1. L'hydrogène liquide et l'oxygène liquide sont des ergols cryotechniques.
2. Le terme « ergol cryogénique » est à éviter dans ce sens.
Voir aussi : ergol en bouillie, ergol stockable, propulsion cryotechnique
Équivalent étranger : cryogenic rocket propellant