Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 18/04/2001
indice de construction

Domaine : SPATIOLOGIE/Véhicules aérospatiaux
Définition : Rapport de la masse sèche d'un étage de fusée à la masse maximale des ergols consommables.
Note : Cet indice est en général utilisé pour traduire les contraintes imposées au constructeur lors de la phase de conception du lanceur.
Voir aussi : indice de structure, masse sèche
Équivalent étranger : construction ratio