Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
bouclier thermique
Domaine : SPATIOLOGIE/Thermique
Définition : Dispositif destiné à protéger une partie d'un engin spatial contre l'échauffement cinétique.
Note : Un bouclier thermique est constitué par un matériau isolant, un matériau ablatif ou la combinaison des deux.
Voir aussi : cône d'ablation, écran thermique, protection thermique
Équivalent étranger : heat shield
Source : révision de l'arrêté du 12 janvier 1973