Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
braquage de tuyère
Domaine : SPATIOLOGIE/Propulsion
Définition : Opération consistant à orienter une tuyère de moteur-fusée afin d'agir sur la direction du vecteur de poussée.
Voir aussi : tuyère orientable
Équivalent étranger : nozzle gimbaling, nozzle gimballing
Source : révision de l'arrêté du 12 janvier 1973