Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 18/04/2001
propulseur d'appoint
Synonyme : propulseur auxiliaire
Domaine : SPATIOLOGIE/Propulsion
Définition : Propulseur qui est généralement accolé à l'extérieur de la structure principale d'un lanceur et qui contribue à la poussée, le plus souvent au décollage.
Note : Le propulseur d'appoint est souvent largué après son extinction.
Voir aussi : assemblage en faisceau, étage d'appoint, fusée d'éloignement latéral
Équivalent étranger : auxiliary booster, booster, strap-on booster