Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 09/08/2013
radio intelligente
Abréviation : RI
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Radiocommunications
Définition : Technique de communication radioélectrique qui consiste à optimiser automatiquement certains paramètres d'émission et de réception en fonction de l'environnement, en utilisant notamment des algorithmes d'apprentissage et de prise de décision fondés sur l'intelligence artificielle.

Note : 
1.    La radio intelligente permet notamment d'utiliser au mieux le spectre radioélectrique.
2.    La radio intelligente peut recourir à la radio logicielle pour reconfigurer les paramètres.
3.    On trouve aussi l'expression « radio cognitive », qui n'est pas recommandée.
Voir aussi : radio logicielle
Équivalent étranger : cognitive radio