Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 11/01/2018
code 2D
Synonyme : code à barres matriciel, code-barres matriciel
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Techniques
Définition : Représentation en deux dimensions d’informations sous la forme de figures géométriques élémentaires juxtaposées.
Note : 
1. Les figures géométriques sont généralement des carrés blancs et noirs.
2. Un code 2D peut être lu par un mobile multifonction doté d’un capteur d’image et d’un logiciel spécialisé.
3. Un code 2D peut contenir une information intéressant directement l’utilisateur ou une adresse qui le redirige vers une source d’information.
4. Les noms de marque ou de norme tels que « flashcode » ou « QR code » ne doivent pas être utilisés pour désigner de façon générique ces représentations.
Voir aussi : mobile multifonction
Équivalent étranger : 2D code, data matrix, matrix code, two-dimensional code