Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
modulation d'impulsions en durée
Abréviation : MID
Synonyme : modulation d'impulsions en largeur, MIL
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Techniques
Définition : Modulation d'une suite d'impulsions périodiques dans laquelle le signal modulant agit sur la durée des impulsions.
Équivalent étranger : pulse width modulation, PWM (en)
Source : révision de l'arrêté du 3 octobre 1984