Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 19/02/2026
partition logique, loc.n.f.
Domaine : INFORMATIQUE-TÉLÉCOMMUNICATIONS
Définition : Partie d’un ensemble de ressources matérielles d’un ou de plusieurs serveurs ou réseaux physiques, qui est définie par un processus logiciel pour être exploitée comme une ressource indépendante.
Note : <div>1. Une partition logique d’un serveur peut avoir son système d’exploitation, ses supports d’enregistrement, ainsi que ses entrées et sorties propres.</div>2. Une partition logique d’un réseau peut être définie en fonction des besoins en débit ou des temps de latence.
Voir aussi : découpage en réseaux virtuels, machine virtuelle, réseau virtuel, serveur, serveur virtuel, système d’exploitation, temps de latence
Équivalent étranger : logical partition, LPAR (en)