Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
modulation par impulsions et codage
Abréviation : MIC
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Techniques
Définition : Processus selon lequel un signal analogique est converti en un signal numérique par échantillonnage, quantification et codage.
Note : 
1. L'échantillonnage consiste à prélever à des instants définis la valeur du signal analogique ; la quantification consiste à remplacer la valeur exacte de chaque échantillon par une valeur approchée prise dans un ensemble fini de valeurs prédéterminées ; le codage consiste à représenter chacune de ces valeurs par un signal numérique.
2. Le terme « modulation par impulsions codées » est déconseillé.
Équivalent étranger : pulse code modulation, PCM (en)
Source : révision de l'arrêté du 27 avril 1982